**Udskiftning af wire på udstyr**

***Instruktion***

* Planlæg opgaven, herunder placering af wire
* Vejrsituationen vurderes, for at beslutte om det er forsvarligt at udskifte wire i søen
* Vurder om der er fare for at falde over bord
* Ved skift af wire på støtteben, sejles skibet på dybt vand, hvor benet kan sænkes til god arbejdshøjde
* Instruer i løfteteknik og arbejdsstillinger
* Instruer om arbejde i højden
* Instruer i brugen af spil
* Fæstne og sikre emnet hvorpå wiren skal skiftes
* Sørg for at få en god arbejdsplacering i forhold til evt. utilsigtet træk i wiren
* Sørg for, at arbejdsområdet bliver afspærret

***Ulykker og skader***

* Skader på ben og fødder pga. færdsel i områder med kinker
* Risiko for skader i forbindelse med wire, der springer og svirper
* Snitskader og forrevne hænder pga. lus på wirer. Det kan indebære risiko for blodforgiftning
* Brandsår på hænder og fingre i klemme, når wire skrænses
* Fald over bord

***Sygdomme***

* Nedslidning på grund af tunge løft, skub og træk

***Forebyggelse***

* Planlæg opgaven og vurder om der findes en bedre måde at udføre denne opgave på
* Sørg for god kommunikation og aftal evt. tegn mellem spil- og kranstyrer og andre
* Brug løftegrejer og udstyr til at flytte wire
* Kontrol af løftegrej og udstyr
* Afspær arbejdsområde
* Hvis mulighed for fald over bord, sikres mod sø siden
* Sørg for god placering af wire således en god visning til emnet opnås.
* Brug korrekt værktøj
* Afskærmning mod wire hvis den svirper
* Brug egnet beklædning og sikkerhedsudstyr
* Hensigtsmæssig stuvning af wire

***Værnemidler***

* Redningsvest eller dragt
* Sikkerhedsline
* Hjelm
* Sikkerhedssko
* Handsker
* Briller

***Hjælpemidler***

* Brug korrekt værktøj
* Løfteudstyr
* Evt. sækkevogn

***Læs mere***

* Ergonomi
* Fysiske forhold
* Branchevejledning ”Færden om bord”